Configuration des paramètres de bases de commutateur et de périphérique final

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Périphérique | Interface | Adresse | Masque de sous-réseau |
| S1 | Vlan 1 | 192.168.1.253 | 255.255.255.0 |
| S2 | Vlan 1 | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 |
| PC1 | Carte réseau | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| PC2 | Carte réseau | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |