Mise en œuvre de la connectivité de base

Effectuer une configuration de base sur S1 et S2 :

Etape 3 :

On peut vérifier que les deux mot de passe fonctionne en sortant complétement du switch et en essayant de renter à nouveau. Le mot de passe d’accès au commutateur s’affiche directement si il a bien été configuré. Et le mot de passe d’accès au mode privilégié s’affiche quand on fait la commande enable, si elle a bien était configuré elle aussi

Etape 5 :

Pour enregistrer le fichier de configuration dans la mémoire NVRAM, il faut faire la commande copy running-config startup-config

Configurer les ordinateurs :

Etape 2 :

b. Le ping a échoué car le routeur n’a pas été configuré

Configurer l’interface du commutateur :

Etape 1 :

Il faut configurer une adresse IP au commutateur si nous voulons pouvoir communiquer à distance.

Il faut utiliser la commande no shutdown pour activer l’adresse IP se trouvant dans l’interface

Etape 4 :

Copy running-config startup-config